PRESSEMITTEILUNG

**Die Anpassungsfähige Channel S: exakt planbar, optimal entblendet.**

Die neue direktstrahlende Channel S von Regent Lighting ist die viel schlankere Version der bewährten Lichtlinie Channel. Trotz ihrer fast 50 % kleineren Querschnittsfläche liefert sie nun deutlich höhere Lichtströme. Die besonders dekorative Channel S LED mit opaler Optik bietet dank eines rollbaren und vor Ort einfach kürzbaren Endlos-Diffusors mit RUN Technology eine kontinuierliche Lichtlinie ohne Unterbruch. Die Ausführung Channel S C-LED mit mikroprismatischer Optik ist besonders gut entblendet und erfüllt alle Normanforderungen der Bürobeleuchtung. Mit einem UGR-Wert ≤ 19 und einer maximalen Leuchtdichte von ≤ 3.000cd/m² ist ein optimaler Schutz sowohl gegen Direkt- als auch Reflexblendung gewährleistet. Die Variante Channel S Boost bietet mit einer für LED optimierten Rasteroptik in modernem Design ebenfalls bürotaugliches Licht mit optimaler Entblendung und ist damit eine ökonomische Gesamtlösung bei maximaler Ergonomie für die Nutzer.

Mit den 3 unterschiedlichen Optiken kann das neue Channel S Sortiment von Regent Lighting nicht nur im Büro selbst, sondern auch in den anschliessenden Zonen wie Fluren und Besprechungsräumen und vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Die 100 % direktstrahlende schlanke Lichtlinie überzeugt als Einzelleuchte oder als System entweder eingebaut, angebaut oder mit Zubehör abgependelt. Die Leuchte gibt es in Farbtemperaturen warmweiss (3000 K) oder neutralweiss (4000 K). Die Ausführungen mit opaler oder mikroprismatischer Optik sind auch als Version Tunable (2700 K bis 6500 K) erhältlich, welche einen stufenlosen Wechsel zwischen den Farbtemperaturen ermöglicht. Werden schlanke Lichtlinien mit zusätzlichem indirekten Licht gewünscht, steht dafür das bewährte Sortiment Channel S Up zur Verfügung. Es bietet die gleiche reduzierte und elegante Formensprache sowie ebenfalls drei Optiken zur Auswahl.

**FEATURES**

* Ästhetisches Design in sehr kompakten Abmessungen: 65 x 60 mm
* Bürotaugliche mikroprismatische Optik mit UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
* Tragprofil und Stirnseiten aus Aluminium, natur eloxiert
* Visuell perfekter Übergang zwischen Profil und Diffusor ohne Dichtung
* Ohne sichtbare Schrauben
* Hoher Leuchtenlichtstrom: bis zu 3400 lm Direktlichtanteil pro Meter
* 100 % direktstrahlend
* Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 2700 bis 6500 K
* LED Lichtleiste vor Ort austauschbar

ÜBER REGENT LIGHTING

Das 1908 gegründete Familienunternehmen ist Marktführer in der Schweiz, einer der führenden Leuchtenhersteller in Europa und international über Distributionspartner in 35 Ländern präsent. Mit fundiertem Anwendungswissen und lichttechnischem Know-how beraten unsere Experten Lichtplaner, Architekten, Installateure sowie Endkunden. Unser Ethos ist es, neue technologische Möglichkeiten zu erforschen, um intuitive Lichtlösungen zu schaffen, die die Arbeitsräume, Managementfunktionen und die Lebensqualität verbessern.

Für weitere Informationen: [www.regent.ch](http://www.regent.ch)

**PRESSEKONTAKT**

Sybille Johner

Head of Marketing

Regent Beleuchtungskörper AG

Dornacherstrasse 390, Postfach 139

CH-4018 Basel

T +41 61 335 56 03

[marketing-kommunikation@regent.ch](mailto:marketing-kommunikation@regent.ch?subject=Presse)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| PROH\_9145\_Channel\_S\_LED.jpg |  | PROH\_9146\_Channel\_S\_C-LED.jpg |  | PROH\_9147\_Channel\_S\_Boost.jpg |
|  |  |  |  |  |
| Ein Bild, das drinnen, Boden, gelb, Tisch enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ANO\_2955\_Channel\_S\_Anwendung\_abgependelt.jpg |  | PROH\_9143\_Channel\_S\_Mood.jpg |  | PROH\_9144\_Channel\_S\_Up\_Mood.jpg |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| PROH\_9197\_rollbarer\_Diffusor.jpg |  |  |  |  |